закрытое акционерное общество
Старопановские
строительные материалы и конструкции 

198205, г. Санкт – Петербург, ул. Рабочая, 9
тел. (факс) 735 – 88 – 22, 735 – 97 – 11.
http://ssmik.ru
E-mail: ssmik@bk.ru

ИНН 7830000218
р/сч 40702810655240167671 Северо – Западный банк, 
Сбербанка РФ Красносельское ОСБ № 1892 / 0761, 
г. Санкт – Петербург  к/счет 30101810500000000653
БИК  044030653, КПП 780701001 

РЕЕСТР ЦЕН НА ЖБИ
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПРИВЕДЕНЫ С УЧЕТОМ НДС,
 БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ НА 16.11.2006 г.

Телефон:   отдел сбыта       – 735-88-22                                      Отгрузка продукции: 7.00 – 15.00   
                    бухгалтерия        – 735-94-88                                      Бухгалтерия: 8.30 – 17.00
                  диспетчерская      – 735-94-77;                                    В пятницу рабочий день сокращен на 1 час.
Тел./факс -  735-88-22                                                                     Осуществляем доставку жби

Санкт-Петербург
2006 г.

РЕЕСТР ЦЕН НА ЖБИ  ЗАО Старопановские СМиК
 ЦЕНЫ за изд. указаны с учетом НДС, без учета ДОСТАВКИ на 16.11.2006.
Наименование	Эскиз	Размеры, мм
 	Теорет.
масса,	Vбет.,	Цена, руб.	
		L	B	h	кг	м3	на изд.
с НДС	
Плиты железобетонные ленточных фундаментов	
ГОСТ 13580-85  «Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия».	
ФЛ 10.12.2		L = 1180
l - 1000	B = 1000
b = 500	300	650	0,260	1721.15	
ФЛ 14.12.2		L = 1180
l = 1000	B = 1400
b = 600 	300	910	0,360	2476.58	
ФЛ 16.12.2		L = 1180
l = 1000	B =1600
b = 600	300	1030	0,410	2941.50	
ФЛ 20.12.2		L = 1180
l = 1000	B = 2000
b = 600	500	1950	0,780	5117.42	
ФЛ 10.12.3		L = 1180
l - 1000	B = 1000
b = 500	300	650	0,260	1761.03	
ФЛ 14.12.3		L = 1180
l = 1000	B = 1400
b = 600 	300	910	0,360	2659.25	
ФЛ 16.12.3		L = 1180
l = 1000	B =1600
b = 600	300	1030	0,410	3285.00	
ФЛ 20.12.3		L = 1180
l = 1000	B = 2000
b = 600	500	1950	0,780	5365.93	
Блоки бетонные для стен подвалов	
Серия 01-02-94 КЭ; ГОСТ13579-78  «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия».	
ФБС 5-4-2		480	400	180	96	0,040	276.12	
ФБС 9-4-6		880	400	580	468	0,195	855.97	
ФБС 12-3-6		1180	300	580	487	0,203	891.09	
ФБС 12-4-3		1180	400	280	305	0,127	557.48	
ФБС 12-5-3		1180	500	280	382	0,159	697.95	
ФБС 12-4-6		1180	400	580	636	0,265	1163.24	
ФБС 12-6-3		1180	600	280	458	0,191	838.41	
ФБС 12-5-6		1180	500	580	794	0,331	1452.96	
ФБС 12-6-6		1180	600	580	955	0,398	1747.06	
ФБС 24-3-6		2380	300	580	974	0,406	1513.89	
ФБС 24-4-6		2380	400	580	1303	0,543	2024.74	
ФБС 24-5-6		2380	500	580	1630	0,679	2531.86	
ФБС 24-6-6		2380	600	580	1956	0,815	3038.97	
ФБС 9-6-6		880	600	580	703	0,293	1279.24	
ФБС 9-5-6		880	500	580	586	0,244	1065.30	
Плиты дорожные для покрытия городских дорог	
ГОСТ21924.0-84 «Плиты железобетонные для покрытия городских дорог. Технические условия».
ГОСТ21924.2-84  «Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытия городских дорог. Конструкция и размеры"».	

2П30.18-10
(нагр. до 10 т.)		
3000	
1750	
170	
2200	
0.885	
5451.25	

2П30.18-20
(нагр. до 20 т.)		
3000	
1750	
170	
2200	
0.885	
5495.87	

2П30.18-30
(нагр. до 30 т.)		
3000	
1750	
170	
2200	
0.885	
6161.37	
Камни бетонные бортовые	
ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».	
Марка	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	

БР 100.30.15		

1000	

150	

300	

108	

0,043	

315.60

	

	
Вентиляционные блоки для зданий с высотой этажа 2,8; 3,0 м.	

Серия И-163.84-89 «Блоки вентиляционные для зданий с высотой этажа 2,8; 3,0; 3,3; 3,6 м .  
Рабочие чертежи». ОАО «CПбЗНИиПИ».	
Марка блока	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V бет.	Цена с НДС, руб.	

СВБ 1-1	

	

880	

300	

2980	

950	

0.380	

5147.63	

СВБ1-2		

880	

300	

2780	

850	

0.340	

4509.49	
Панели перекрытий железобетонные сплошные для жилых и общественных зданий	
Серия 1.243.1 Кл-3 «Панели перекрытий железобетонные сплошные для жилых и общественных зданий». Выпуск 1-1; Выпуск 2-2.
ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»	
Марка плиты	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V бет.	Цена с НДС, руб.	
П 18.12.12-8т		1790	1190	120	625	0.250	1947.00	
П 18.15.12-8т		1790	1490	120	800	0.320	2492.16	
П 21.12.12-8т		2090	1190	120	750	0.300	2336.40	
П 21.15.12-8т		2090	1490	120	850	0.340	2647.92	
П 24.12.12-8т		2390	1190	120	850	0.340	2647.92	
П 24.15.12-8т		2390	1490	120	1075	0.430	3348.84	
П 27.12.12-8т		2690	1190	120	950	0.380	2959.44	
П 27.15.12-8т		2690	1490	120	1200	0.480	3738.24	
П 30.12.16-8т		2990	1190	160	1350	0.540	4205.52	
П 30.15.16-8т		2990	1490	160	1775	0.710	5529.48	
П 33.12.16-8т		3290	1190	160	1575	0.630	4906.44	
П 33.15.16-8т		3290	1490	160	1950	0.780	6074.64	
П 36.12.16-8т		3590	1190	160	1700	0.680	5295.84	
П 36.15.16-8т		3590	1490	160	2125	0.850	6619.80	
П 42.12.16-6т		4190	1190	160	1975	0,790	6152.52	
П 42.15.16-6т		4190	1490	160	2475	0,990	7710.12	
Объемные сборные элементы шахты лифта ШЛП 40с-30	
8641.18,19-лифты КЖИ 2. «Объёмные элементы шахты лифта ШЛП 40с-30. 
Альбом рабочих чертежей. Изделия марки КЖИ. ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ».	
Наименование	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V бет.	Цена с НДС, руб.	

Нижний блок
ШЛП 40 с-11

(стенка 110 мм)	

	

1950	

1800	

1260*

3170	

1,309

договорная	

Основной блок
ШЛП 40с-30

(стенка 110 мм)

		

1950	

1800	

2990	

5350	

2,140	

29267.07	
Верхний блок
ШЛП 40с-9-1
(стенка 110 мм)
/верхняя плита и блок
поставляются
отдельно/	

	

1950	

1800	

1150*	

3190	

1,380	

договорная	

Вставка 
ШЛП 40с-5

(стенка 110 мм)

1950	

1800	

490*

976	

0,390	

договорная	

Объемные сборные элементы шахты лифта ШЛП 40с-28	
ВИ-50-81 «Объёмные сборные железобетонные элементы пассажирских лифтов с противовесом сбоку и сзади кабины для шахт лифтов при высоте этажа 2,8 м..» Сборник типовых чертежей.  ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»	
Наименование	Эскиз	L	B	H	Масса, ег	V бет.	Цена с НДС, руб.	

Нижний блок
ШЛП 40 с-11

(стенка 110 мм)	

	

1950	

1800	

1260*

3170	

1,309

договорная	

Основной блок
ШЛП 40с-28

(стенка 110 мм)

		

1950	

1800	

2790	

4900	

1,970	

26942.11	
Верхний блок
ШЛП 40с-9-1
(стенка 110 мм)
/верхняя плита и блок
поставляются
отдельно/	

	

1950	

1800	

1150*	

3190	

1,380	

договорная	

Вставка 
ШЛП 40с-5

(стенка 110 мм)

1950	

1800	

490*

976	

0,390	

договорная	
  * Размеры могут меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от конструктивных особенностей здания.	

Объёмные сборные элементы шахты лифта ШЛГП 63с-30.	
8641.18.19-ЛИФТЫ КЖИ 4. «Объёмные сборные элементы шахты лифта ШЛГП 63с-30. 
Альбом рабочих чертежей. Изделия марки КЖИ. ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ».	
Наименование	Эскиз	L	B	H	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	

Нижний блок
ШЛГП 63с-14

(стенка 110 мм или 120 мм)

	

2900

	

1950

	

1560*
1440+120	

5370	

2,148	

договорная	

Основной блок
ШЛГП 63с-30

(стенка 110 или 120 мм)	

	

2900

1950	

2990	

6850	

2,740	

37472.79	

Вставка 
ШЛГП 63с-5

(стенка 110 или 120 мм)

2900

1950	

490*	

1310	

0,520	

договорная	
Верхний блок
ШЛГП 63с-9-1

(стенка 110 или 120* мм )

/верхняя плита и блок
поставляются
отдельно/

	

2900

	

1950	

1150*	

5235	

2,090	

договорная	
 * Размеры могут меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от конструктивных особенностей здания. 
* В таблице приведены  размеры, объём бетона, масса и цена для блоков с толщиной стенки 110 мм	
Объёмные сборные элементы шахты лифта ШЛГП 63с-28.	
ВИ-50-81 «Объёмные сборные железобетонные элементы грузопассажирских лифтов с противовесом сбоку и сзади кабины для шахт лифтов при высоте этажа 2,8 м..» Сборник типовых чертежей.  ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»	
Наименование	Эскиз	L	B	H	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	

Нижний блок
ШЛГП 63с-14

(стенка 110 или 120 мм)

	

2900

	

1950

	

1560*
1440+120	

5370	

2,148	

договорная	

Основной блок
ШЛГП 63с-28

(стенка 110 или 120мм )	

	

2900

1950	

2790	

5900

2,374

32467.30 

	
Вставка 
ШЛГП 63с-5

(стенка 110 или 120 мм)

	

2900

1950	

490*	

1310	

0,520	

договорная	
Верхний блок
ШЛГП 63с-9-1

(стенка 110 или 120 мм)

/верхняя плита и блок
поставляются
отдельно/

	

2900

	

1950	

1150*	

5235	

2,090	

договорная	
* Размеры могут меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от конструктивных особенностей здания.
* В таблице приведены  размеры, объём бетона, масса и цена для блоков с толщиной стенки 110 мм	
Объёмные сборные элементы шахты лифта ШЛП 40п-30	
8641.18,19-ЛИФТЫ КЖИ 1 «Объёмные сборные элементы шахты лифта ШЛП 40п-30. 
Альбом рабочих чертежей. Изделия Марки КЖИ.» ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»	
Наименование	Эскиз	L	B	H	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	

Нижний блок 
ШЛП 40п-11

(стенка 110 мм)

	

1950	

1800	

1260*	

3280	

1,311	

договорная	

Основной блок
ШЛП 40п-30

(стенка 110 мм)

1950

1800	

2990	

5350	

2,140	

29267.07	

Вставка 
ШЛП 40п-5

(стенка 110 мм)

1950	

1800	

490*	

960	

0,400	

договорная	
Верхний блок
ШЛП 40п-9-1
(стенка 110 мм)
/верхняя плита  и блок
поставляются
отдельно/	

	

1950

	

1800	

1150*	

3630	

1,440	

договорная	
* Размеры могут меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от конструктивных особенностей здания.	
Объёмные сборные элементы шахты лифта ШЛП 40п-28	
ВИ-50-81 «Объёмные сборные железобетонные элементы грузопассажирских лифтов с противовесом сбоку и сзади кабины для шахт лифтов при высоте этажа 2,8 м..» Сборник типовых чертежей.  ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»	
Наименование	Эскиз	L	B	H	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	
Нижний блок 
ШЛП 40п-11

(стенка 110 мм)

	

1950	

1800	

1260*	

3280	

1,311	

договорная	
Основной блок
ШЛП 40п-28

(стенка 110 мм)

	

1950

1800	

2790	

4850	

1,94	

договорная	
Вставка 
ШЛП 40п-5

(стенка 110 мм)

	

1950	

1800	

490*	

960	

0,400	

договорная	
Верхний блок
ШЛП 40п-9-1
(стенка 110 мм)
/верхняя плита  и блок
поставляются
отдельно/	

	

1950

	

1800	

1150*	

3630	

1,440	

договорная	
* Размеры могут меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от конструктивных особенностей здания.	
Объёмные сборные элементы шахты лифта ШЛГП 63 п-30	
8641.18,19-ЛИФТЫ –КЖИ 3 «Объёмные сборные элементы шахты лифта ШЛГП 63п-30. Альбом рабочих чертежей. Изделия Марки КЖИ». ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»,	
Наименование	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	

Нижний блок ШЛГП 63п-11

(стенка 110 или 120 мм)

	

2800	

2100	

1260*	

4730	

1,886	

договорная	

Основной блок
ШЛГП 63п-30

(стенка 110 или 120 мм)

	

2800	

2100	

2990	

7150	

2,860	

39113,93	

Вставка 
ШЛГП 63п-5

(стенка 110 или  120 мм)

2800	

2100	

490*	

1280	

0.500	

договорная	
Верхний блок
ШЛГП 63п-9-1
(стенка 110 или 120 мм)
/верхняя плита и блок
поставляются
отдельно/	

	

2800	

2100	

1150*	

5410	

2,18	

договорная	
*Размеры могут меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от конструктивных особенностей здания.
* В таблице приведены  размеры, объём бетона, масса и цена для блоков с толщиной стенки 110 мм	
Объёмные сборные элементы шахты лифта ШЛГП 63 п-28	
ВИ-50-81 «Объёмные сборные железобетонные элементы грузопассажирских лифтов с противовесом сбоку и сзади кабины для шахт лифтов при высоте этажа 2,8 м..» Сборник типовых чертежей.  ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»	
Наименование	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	

Нижний блок ШЛГП 63п-11

(стенка 110 или 120  мм)

	

2800	

2100	

1260*	

4730	

1,886	

договорная	

Основной блок
ШЛГП 63п-28

(стенка 110 или 120 мм)

	

2800	

2100	

2790	

6600	

2,650	

договорная	

Вставка 
ШЛГП 63п-5

(стенка 110 или 120 мм)

2800	

2100	

490*	

1280	

0.500	

договорная	
Верхний блок
ШЛГП 63п-9-1
(стенка 110 или 120  мм)
/верхняя плита и блок
поставляются
отдельно/	

	

2800	

2100	

1150*	

5410	

2,18	

договорная	
*Размеры могут меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от конструктивных особенностей здания.
* В таблице приведены  размеры, объём бетона, масса и цена для блоков с толщиной стенки 110 мм	
Детали оград сборные железобетонные	
ТУ 5899-002-11155757-99	
Наименование	Эскиз	L	B	H	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	

Фундамент стаканного типа
ФО- 2	

	

950

750

550	

630	

0,253	

1525.54	

Плита ограждения ПО- 2

		

3000	

2500	

b = 150	

1420	

0,566	

4595.01	
Конструкции ж/б для колодцев канализационных , водо- и газопроводных сетей.	
ГОСТ8020-90  «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных 
и газопроводных сетей. Технические условия».	

Кольцо стеновое КС10.9

		

D = 1160	

d = 1000	

h = 890	

600	

0,240	

2738.54	

Плита перекрытия ПП10-1

	

D = 1160	

d = 700	

б = 150	

250

0,100	

1205.96	
Балка подкрановых путей 	
разработана ЗАО ССМиК в соответствии с РД-10-117-96	
Наименование	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб	

Балка подкрановых путей
БПР-62.8.3	

	

6230	

800	

330	

3600	

1,450	

16745.74	
Балка подкрановых путей
БПР-60.8.3		
6000	
800	
330	
3500	
1,390	
16052.81	
Кессон обычный КО – 3	
ООО «Промэкология» ТУ 5859-004-23181621-2001	
Наименование	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	

Корпус кессона
К-3

	

	

2000	

2000

	

1500	

4000	

1,600	

25752.32	

Крышка кессона
КК-3

		

2000	

2000	

100	

875	

0,350	

5678.75	

Сборные железобетонные изделия для  гаражей  индивидуального и коллективного строительства
	
Серия СБЖбГ 3,5/4,0 – 11.06 «Сборные железобетонные изделия для гаражей индивидуального и коллективного строительства размером 3,5х6,0; 4,0х6,0 и 4,0х9,0 м.	
ПСГ 60.24-27 о.	

	5990	2390
2690	100	3800	1,530	12873.00	
ПСГ 60.27-24 о.		5990	2690
2390	100	3800	1,530	12873.00	
ПСГ 60.24-27 д.		5990	2390
2690	100	3800	1,530	12873.00	
ПСГ 60.27-24 д.*		5990	2690
2390	100	3800	1,530	12873.00	
ПСГ 30.25-27 д.		2990	2690
2550	100	2000	0,780	7078.00	
ПСП 10.25		1000	2550	100	650	0,260	2985.00	
Монтажные схемы см. здесь: http://ssmik.ru/index.php?Content=40&Data=150302&menu=1&PHPSESSID=3fa8c1e4efcf71a30481da722599f042

	
ПСГ 35.24		3490	2390	100	2100	0,840	6692.00	
ПСГ 35.27		3490	2690	100	2400	0,940	7590.00	
ПСГ 41.24		4090	2390	100	2500	0,980	7721.00	
ПСГ 41.27		4090	2690	100	2750	1,100	8598.00	
ППГ 35.22 п.д.	

	3490	2200	100	1900	0,770	7829.00	
ППГ 35.22 п.о.		3490	2200	100	1900	0,770	7829.00	
ППГ 35.22 с.		3490	2200	100	1900	0,770	7829.00	
ППГ 41.22 п.д.		4090	2200	100	2250	0,900	9599.00	
ППГ 41.22 п.о.		4090	2200	100	2250	0,900	9599.00	
ППГ 41.22 с.		4090	2200	100	2250	0,900	9599.00	
ППГ 41.11 п.д.		4090	1100	100	1100	0,450	5448,00	

Септик дачный КС-6
	
Наименование	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V, бет.	-	

Септик в сборе 
-корпус КС-6
-перегородка ПКС-6
- крышка ККС-6	V = 6,0 м3

	

3240	

1840	

1800	

6675	

2.670	
ООО «Промэкология»
ТУ 5859-004-
-23181621-2001	
Септик дачный КС-3	

Септик в сборе 
- корпус КС-3
- перегородка ПКС-3
крышка ККС-3
	V = 3,0 м3

	

2000	

2000	

1800	

5500	

2,310	
ООО «Промэкология»
ТУ 5859-004-
-23181621-2001	
Сваи цельные сплошного трапецеидального сечения с ненапрягаемой арматурой
(Возможны варианты свай с остриём . Пример маркировки сваи с острием: С 80.35-6.1)
	
Серия 1.011.1-10 Сваи забивные железобетонные. Выпуск 1 «Сваи  цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой». Разработаны институтом «Фундаментпроект»; ГОСТ 19804-91 «Сваи железобетонные. Технические условия».	
C рабочей арматурой  12 A-III	
С 30.35-6		3000	370/330	350	920	0.367	2801.90	
С 40.35-6		4000	370/330	350	1230	0.490	3740.95	
С 60.35-6		6000	370/330	350	1840	0.735	5611.43	
С 70.35-6		7000	370/330	350	2150	0.858	6550.49	
С 80.35-6		8000	370/330	350	2450	0.980	7481.91	
С 90.35-6		9000	370/330	350	2760	1.103	8420.96	
С 100.35-6		10000	370/330	350	3060	1.225	9352.39	
С рабочей арматурой  14 A-III	
C 60.35-8		6000	370/330	350	1840	0.735	5845.60	
C 70.35-8		7000	370/330	350	2150	0.858	6823.85	
С 80.35-8		8000	370/330	350	2450	0.980	7794.14	
С 90.35-8		9000	370/330	350	2760	1.103	8772.38	
С 100.35-8		10000	370/330	350	3060	1.225	9742.67	
С 110.35-8		11000	370/330	350	3370	1.348	10720.91	
С 120.35-8		12000	370/330	350	3680	1.470	11691.20	
С рабочей арматурой  16 A-III	
C 60.35-9		6000	370/330	350	1840	0.735	6001.72	
C 70.35-9		7000	370/330	350	2150	0.858	7006.08	
C 80.35-9		8000	370/330	350	2450	0.980	8002.29	
С 90.35-9		9000	370/330	350	2760	1.103	9006.66	
С 100.35-9		10000	370/330	350	3060	1.225	10002.86	
С 110.35-9		11000	370/330	350	3370	1.348	11007.23	
С 120.35-9		12000	370/330	350	3680	1.470	12003.43	
С 130.35-9		13000	370/330	350	4000	1,600	13064.96	
С 140.35-9		14000	370/330	350	4288	1715	14004.00	
С рабочей арматурой  18 A-III	
C 80.35-10		8000	370/330	350	2450	0.980	8245.13	
С 90.35-10		9000	370/330	350	2760	1.103	9279.98	
С 100.35-10		10000	370/330	350	3060	1.225	10306.42	
С 110.35-10		11000	370/330	350	3370	1.348	11341.26	
С 120.35-10		12000	370/330	350	3680	1.470	12367.70	
С 130.35-10		13000	370/330	350	4000	1,600	13461.44	
С 140.35-10		14000	370/330	350	4288	1,715	14428.98	
С 150.35-10		15000	370/330	350	4595	1,838	15463.83	
С рабочей арматурой  20 A-III	
C 80.35-11		8000	370/330	350	2450	0.980	8684.56	
С 90.35-11		9000	370/330	350	2760	1.103	9774.57	
С 100.35-11		10000	370/330	350	3060	1.225	10855.71	
С 110.35-11		11000	370/330	350	3370	1.348	11945.71	
С 120.35-11		12000	370/330	350	3680	1.470	13026.85	
С 130.35-11		13000	370/330	350	4000	1,600	14178.88	
С 140.35-11		14000	370/330	350	4288	1,715	15197.99	
С 150.35-11		15000	370/330	350	4595	1,838	16287.99	
С 160.35-11		16000	370/330	350	4900	1,960	17369.13	

	
Сваи цельные сплошного трапецеидального сечения с ненапрягаемой арматурой сечением 320/280 х 300мм
	
Серия 1.011.1-10 черт. 2720-2739 ГОСТ 19804-91 «Сваи железобетонные. Технические условия».
	
С 30.30-1Б		3000	320/280	300	680	0,270	дог.	
С 40.30-1Б		4000	320/280	300	900	0,360	дог.	
С 50.30-1Б		5000	320/280	300	1120	0,450	дог.	
С 60.30-2Б		6000	320/280	300	1300	0,540	дог.	
С 70.30-4Б		7000	320/280	300	1600	0,630	дог.	
С 70.30-6Бу		7000	320/280	300	1600	0,630	дог.	
С 80.30-4Б		8000	320/280	300	1800	0,720	дог.	
С 80.30-6Бу		8000	320/280	300	1800	0,720	дог.	
С 90.30-5Б		9000	320/280	300	2000	0,810	дог.	
С 90.30-6Бу		9000	320/280	300	2000	0,810	дог.	
С 100.30-6Б		10000	320/280	300	2200	0,900	дог.	
С 100.30-8Бу		10000	320/280	300	2200	0,900	дог.	
С 110.30-8Б		11000	320/280	300	2500	0,990	дог.	
С 110.30-8Бу		11000	320/280	300	2500	0,990	дог.	
С 120.30-8Б		12000	320/280	300	2700	1,080	дог.	
С 120.30-8Бу		12000	320/280	300	2700	1,080	дог.	

Сваи составные сплошного трапецеидального сечения с ненапрягаемой арматурой.
	
Серия 1.011.1- 10 Сваи забивные железобетонные. Выпуск 8. Сваи составные сплошного квадратного сечения с 
ненапрягаемой арматурой. Разработаны институтом «Фундаментпроект».	
Нижняя секция с рабочей арматурой  12 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)	
C 60.35-Нсв.2	

	6000	370/330	350	1840	0.735	6496.43	
C 70.35-Нсв.2		7000	370/330	350	2150	0.858	7435.49	
С 80.35-Нсв.2		8000	370/330	350	2450	0.980	8366.91	
С 90.35-Нсв.2		9000	370/330	350	2760	1.103	9305.96	
С 100.35-Нсв.2		10000	370/330	350	3060	1.225	10237.39	
Нижняя секция с рабочей арматурой  14 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)	
C 60.35-Нсв.3		6000	370/330	350	1840	0.735	6730.60	
C 70.35-Нсв.3		7000	370/330	350	2150	0.858	7708.85	
С 80.35-Нсв.3		8000	370/330	350	2450	0.980	8679.14	
С 90.35-Нсв.3		9000	370/330	350	2760	1.103	9657.38	
С 100.35-Нсв.3		10000	370/330	350	3060	1.225	10627.67	
С 110.35-Нсв.3		11000	370/330	350	3370	1.348	11605.91	
С 120.35-Нсв.3		12000	370/330	350	3680	1.470	12576.20	
Нижняя секция с рабочей арматурой  16 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)	
C 60.35-Нсв.4		6000	370/330	350	1840	0.735	6886.72	
C 70.35-Нсв.4		7000	370/330	350	2150	0.858	7891.08	
С 80.35-Нсв.4		8000	370/330	350	2450	0.980	8887.29	
С 90.35-Нсв.4		9000	370/330	350	2760	1.103	9891.66	
С 100.35-Нсв.4		10000	370/330	350	3060	1.225	10887.86	
С 110.35-Нсв.4		11000	370/330	350	3370	1.348	11892.23	
С 120.35-Нсв.4		12000	370/330	350	3680	1.470	12888.43	
С 130.35-Нсв.4		13000	370/330	350	4000	1,600	13949.96	
С 140.35-Нсв.4		14000	370/330	350	4288	1,715	14889.00	
Нижняя секция с рабочей арматурой  18 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)	
С 80.35-Нсв.5	

	8000	370/330	350	2450	0.980	9130.13	
С 90.35-Нсв.5		9000	370/330	350	2760	1.103	10164.98	
С 100.35-Нсв.5		10000	370/330	350	3060	1.225	11191.42	
С 110.35-Нсв.5		11000	370/330	350	3370	1.348	12226.26	
С 120.35-Нсв.5		12000	370/330	350	3680	1.470	13252.70	
С 130.35-Нсв.5		13000	370/330	350	4000	1,600	14346.44	
С 140.35-Нсв.5		14000	370/330	350	4288	1,715	15313.98	
С 150.35-Нсв.5		15000	370/330	350	4595	1,838	16348.83	

	
Нижняя секция с рабочей арматурой  20 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320	
С 80.35-Нсв.6		8000	370/330	350	2450	0.980	9569.56	
С 90.35-Нсв.6		9000	370/330	350	2760	1.103	10659.57	
С 100.35-Нсв.6		10000	370/330	350	3060	1.225	11740.71	
С 110.35-Нсв.6		11000	370/330	350	3370	1.348	12830.71	
С 120.35-Нсв.6		12000	370/330	350	3680	1.470	13911.85	
С 130.35-Нсв.6		13000	370/330	350	4000	1,600	15063.88	
С 140.35-Нсв.6		14000	370/330	350	4288	1,715	16082.99	
С 150.35-Нсв.6		15000	370/330	350	4595	1,838	17172.99	
С 160.35-Нсв.6		16000	370/330	350	4900	1,960	18254.13	
Верхняя секция с рабочей арматурой  12 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)
	
C 60.35-Всв.2	

	6000	370/330	350	1840	0.735	6496.43	
C 70.35-Всв.2		7000	370/330	350	2150	0.858	7435.49	
С 80.35-Всв.2		8000	370/330	350	2450	0.980	8366.91	
С 90.35-Всв.2		9000	370/330	350	2760	1.103	9305.96	
С 100.35-Всв.2		10000	370/330	350	3060	1.225	10237.39	
Верхняя секция с рабочей арматурой  14 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)	
C 60.35-Всв.3		6000	370/330	350	1840	0.735	6730.60	
C 70.35-Всв.3		7000	370/330	350	2150	0.858	7708.85	
С 80.35-Всв.3		8000	370/330	350	2450	0.980	8679.14	
С 90.35-Всв.3		9000	370/330	350	2760	1.103	9657.38	
С 100.35-Всв.3		10000	370/330	350	3060	1.225	10627.67	
С 110.35-Всв.3		11000	370/330	350	3370	1.348	11605.91	
С 120.35-Всв.3		12000	370/330	350	3680	1.470	12576.20	
Верхняя секция с рабочей арматурой  16 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)	
C 60.35-Всв.4		6000	370/330	350	1840	0.735	6886.72	
C 70.35-Всв.4		7000	370/330	350	2150	0.858	7891.08	
С 80.35-Всв.4		8000	370/330	350	2450	0.980	8887.29	
С 90.35-Всв.4		9000	370/330	350	2760	1.103	9891.66	
С 100.35-Всв.4		10000	370/330	350	3060	1.225	10887.86	
С 110.35-Всв.4		11000	370/330	350	3370	1.348	11892.23	
С 120.35-Всв.4		12000	370/330	350	3680	1.470	12888.43	
С 130.35-Всв.4		13000	370/330	350	4000	1,600	13949.96	
С 140.35-Всв.4		14000	370/330	350	4288	1,715	14889.00	
Верхняя секция с рабочей арматурой  18 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)	
С 80.35-Всв.5		8000	370/330	350	2450	0.980	9130.13	
С 90.35-Всв.5		9000	370/330	350	2760	1.103	10164.98	
С 100.35-Всв.5		10000	370/330	350	3060	1.225	11191.42	
С 110.35-Всв.5		11000	370/330	350	3370	1.348	12226.26	
С 120.35-Всв.5		12000	370/330	350	3680	1.470	13252.70	
С 130.35-Всв.5		13000	370/330	350	4000	1,600	14346.44	
С 140.35-Всв.5		14000	370/330	350	4288	1,715	15313.98	
С 150.35-Всв.5		15000	370/330	350	4595	1,838	16348.83	
Верхняя секция с рабочей арматурой  20 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)	
С 80.35-Всв.6		8000	370/330	350	2450	0.980	9569.56	
С 90.35-Всв.6		9000	370/330	350	2760	1.103	10659.57	
С 100.35-Всв.6		10000	370/330	350	3060	1.225	11740.71	
С 110.35-Всв.6		11000	370/330	350	3370	1.348	12830.71	
С 120.35-Всв.6		12000	370/330	350	3680	1.470	13911.85	
С 130.35-Всв.6		13000	370/330	350	4000	1,600	15063.88	
С 140.35-Всв.6		14000	370/330	350	4288	1,715	16082.99	
С 150.35-Всв.6		15000	370/330	350	4595	1,838	17172.99	
С 160.35-Всв.6		16000	370/330	350	4900	1,960	18254.13	

Перемычки железобетонные брусковые  для жилых и общественных зданий

Серия 1.038.1-1 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами». Выпуск 1. ЦНИИЭПжилища. ГОСТ 948-84	
Марка перемычки	Эскиз	L	B	H	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	
1 ПБ 10-1-п		1030	120	65	20	0,008	93.46	
1 ПБ 13-1-п		1290	120	65	54	0,010	118.59	
2 ПБ 13-1-п		1290	120	140	54	0,022	255.19	
2 ПБ 16-2-п		1550	120	140	65	0,026	301.58	
2 ПБ 17-2-п		1680	120	140	71	0,028	324.78	
2 ПБ 19-3-п		1940	120	140	81	0,033	379.67	
2 ПБ 22-3-п		2200	120	140	92	0,037	429.18	
2 ПБ 25-3-п		2460	120	140	103	0,041	475.58	
2 ПБ 26-4-п		2590	120	140	109	0,044	515.05	
2 ПБ 27-3-п		2690	120	140	115	0,046	538.46	
2 ПБ 29-4-п		2850	120	140	120	0,048	561.87	
2 ПБ 30-4-п		2980	120	140	125	0,055	643.81	
3 ПБ 13-37-п	

	1290	120	220	85	0,034	387.16	
3 ПБ 16-37-п		1550	120	220	103	0,041	471.22	
3 ПБ 18-8-п		1810	120	220	119	0,048	561.87	
3 ПБ 21-8-п		2070	120	220	137	0,055	643.81	
3 ПБ 25-8-п		2460	120	220	162	0,065	747.06	
3 ПБ 27-8-п		2720	120	220	180	0,072	820.71	
3 ПБ 30-8-п		2980	120	220	197	0,079	900.51	
3 ПБ 34-4-п		3370	120	220	222	0,089	1022.89	
3 ПБ 36-4-п		3630	120	220	240	0,096	1103.34	
3 ПБ 39-8-п		3890	120	220	257	0,103	1183.80	
3 ПБ 18-37-п		1810	120	220	119	0,048	577.16	
5 ПБ 18-27-п		1810	250	220	250	0,10	1149.32	
5 ПБ 21-27-п		2070	250	220	285	0,114	1310.22	
5 ПБ 25-37-п		2460	250	220	338	0,135	1577.07	
5 ПБ 25-27-п		2460	250	220	338	0,135	1551.58	
5 ПБ 27-37-п		2720	250	220	375	0,150	1752.30	
5 ПБ 27-27-п		2720	250	220	375	0,150	1723.98	
5 ПБ 30-27-п		2980	250	220	410	0,164	2167.42	
5 ПБ 30-37-п		2980	250	220	410	0,164	2225.48	
5 ПБ 31-27-п		3110	250	220	428	0,171	2259.94	
5 ПБ 34-20-п		3370	250	220	463	0,185	2444.96	
Рассмотрим индивидуальные заказы. Возможно изготовление плитных перемычек типа ПП .	
Плита бетонная тротуарная	

ПЗС 8-4-5	

	
800	
400	
50	
40	
0,016	
177.85
	
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений	
Серия 1.141.1 КЛ-3 Выпуск 1-1 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для жилых и общественных кирпичных зданий» Разработаны институтом ЛЕННИИПРОЕКТ.
ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений» Технические условия.	
Плиты перекрытий многопустотные длиной 1,78 – 4,68 м; шириной 0,99 м, без предварительного напряжения, с нагр. 800 кг/м2
(нагрузка /цена/ может  меняться по согласованию с заказчиком)	
Марка плиты	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	
1 ПК 18.10-8 A-III		1780	990	220	550	0,220	2206.60	
1 ПК 19.10-8 A-III		1880	990	220	575	0,230	2306.90	
1 ПК 20.10-8 A-III		1980	990	220	600	0,240	2407.20	
1 ПК 21.10-8 A-III		2080	990	220	625	0,250	2507.50	
1 ПК 22.10-8 A-III		2180	990	220	650	0,260	2607.80	
1 ПК 23.10-8 A-III		2280	990	220	675	0,270	2708.10	
1 ПК 24.10-8 A-III		2380	990	220	725	0,290	2908.70	
1 ПК 25.10-8 A-III		2480	990	220	750	0,300	3009.00	
1 ПК 26.10-8 A-III		2580	990	220	775	0,310	3109.30	
1 ПК 27.10-8 A-III		2680	990	220	800	0,32	3209.60	
1 ПК 28.10-8 A-III		2780	990	220	850	0,340	3410.20	
1 ПК 29.10-8 A-III		2880	990	220	875	0,350	3510.50	
1 ПК 30.10-8 A-III		2980	990	220	900	0,360	3610.80	
1 ПК 31.10-8 A-III		3080	990	220	925	0,370	3711.10	
1 ПК 32.10-8 A-III		3180	990	220	950	0,380	3811.40	
1 ПК 33.10-8 A-III		3280	990	220	975	0,390	3911.70	
1 ПК 34.10-8 A-III		3380	990	220	1000	0,400	4012.00	
1 ПК 35.10-8 A-III		3480	990	220	1050	0,420	4212.60	
1 ПК 36.10-8 A-III		3580	990	220	1075	0,430	4312.90	
1 ПК 37.10-8 A-III		3680	990	220	1100	0,440	4413.20	
1 ПК 38.10-8 A-III		3780	990	220	1125	0,450	4513.50	
1 ПК 39.10-8 A-III		3880	990	220	1175	0,470	4714.10	
1 ПК 40.10-8 A-III		3980	990	220	1200	0,480	4814.40	
1 ПК 41.10-8 A-III		4080	990	220	1225	0,490	4914.70	
1 ПК 42.10-8 A-III		4180	990	220	1250	0,500	5015.00	
1 ПК 43.10-8 A-III		4280	990	220	1275	0,510	5115.30	
1 ПК 44.10-8 A-III		4380	990	220	1325	0,530	5315.90	
1 ПК 45.10-8 A-III		4480	990	220	1350	0,540	5416.20	
1 ПК 46.10-8 A-III		4580	990	220	1375	0,550	5516.50	
1 ПК 47.10-8 A-III		4680	990	220	1400	0,560	5616.80	
Плиты перекрытий многопустотные длиной 1,78 – 4,68 м; шириной 1,19 м, без предварительного напряжения, с нагр. 800 кг/м2
(нагрузка /цена/ может меняться по согласованию с заказчиком)	
Марка плиты	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	
1 ПК 18.12-8 A-III	

	1780	1190	220	650	0,260	2503.49	
1 ПК 19.12-8 A-III		1880	1190	220	675	0,270	2599.78	
1 ПК 20.12-8 A-III		1980	1190	220	725	0,290	2792.35	
1 ПК 21.12-8 A-III		2080	1190	220	750	0,300	2888.64	
1 ПК 22.12-8 A-III		2180	1190	220	800	0,320	3081.22	
1 ПК 23.12-8 A-III		2280	1190	220	825	0,330	3177.50	
1 ПК 24.12-8 A-III		2380	1190	220	875	0,350	3370.08	
1 ПК 25.12-8 A-III		2480	1190	220	900	0,360	3466.37	
1 ПК 26.12-8 A-III		2580	1190	220	925	0,370	3562.66	
1 ПК 27.12-8 A-III		2680	1190	220	975	0,390	3755.23	
1 ПК 28.12-8 A-III		2780	1190	220	1000	0,400	3851.52	
1 ПК 29.12-8 A-III		2880	1190	220	1025	0,410	3947.81	
1 ПК 30.12-8 A-III		2980	1190	220	1075	0,430	4140.38	
1 ПК 31.12-8 A-III		3080	1190	220	1100	0,440	4236.67	
1 ПК 32.12-8 A-III		3180	1190	220	1150	0,460	4429.25	
1 ПК 33.12-8 A-III		3280	1190	220	1175	0,470	4525.54	
1 ПК 34.12-8 A-III		3380	1190	220	1225	0,490	4718.11	
1 ПК 35.12-8 A-III		3480	1190	220	1250	0,500	4814.40	
1 ПК 36.12-8 A-III		3580	1190	220	1300	0,520	5006.98	
1 ПК 37.12-8 A-III		3680	1190	220	1325	0,530	5103.26	
1 ПК 38.12-8 A-III		3780	1190	220	1350	0,540	5199.55	
1 ПК 39.12-8 A-III		3880	1190	220	1400	0,560	5392.13	
1 ПК 40.12-8 A-III		3980	1190	220	1425	0,570	5488.42	
1 ПК 41.12-8 A-III		4080	1190	220	1475	0,590	5680.99	
1 ПК 42.12-8 A-III		4180	1190	220	1500	0,600	5777.28	
1 ПК 43.12-8 A-III		4280	1190	220	1550	0,620	5969.86	
1 ПК 44.12-8 A-III		4380	1190	220	1575	0,630	6066.14	
1 ПК 45.12-8 A-III		4480	1190	220	1600	0,640	6162.43	
1 ПК 46.12-8 A-III		4580	1190	220	1650	0,660	6355.01	
1 ПК 47.12-8 A-III		4680	1190	220	1675	0,670	6451.30	
Плиты перекрытий многопустотные длиной 1,68 – 4,68 м; шириной 1,49 м, без предварительного напряжения, с нагр. 800 кг/м2
(нагрузка  /цена/ может меняться по согласованию с заказчиком)	
Марка плиты	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	
1 ПК 18.15-8 A-III		1780	1490	220	850	0,340	3121.34	
1 ПК 19.15-8 A-III		1880	1490	220	900	0,360	3304.94	
1 ПК 20.15-8 A-III		1980	1490	220	950	0,380	3488.55	
1 ПК 21.15-8 A-III		2080	1490	220	1000	0,400	3672.16	
1 ПК 22.15-8 A-III		2180	1490	220	1050	0,420	3855.77	
1 ПК 23.15-8 A-III		2280	1490	220	1100	0,440	4039.38	
1 ПК 24.15-8 A-III		2380	1490	220	1150	0,460	4222.98	
1 ПК 25.15-8 A-III		2480	1490	220	1200	0,480	4406.59	
1 ПК 26.15-8 A-III		2580	1490	220	1250	0,500	4590.20	
1 ПК 27.15-8 A-III		2680	1490	220	1300	0,520	4773.81	
1 ПК 28.15-8 A-III		2780	1490	220	1325	0,530	4865.61	
1 ПК 29.15-8 A-III		2880	1490	220	1375	0,550	5049.22	
1 ПК 30.15-8 A-III		2980	1490	220	1425	0,570	5232.83	
1 ПК 31.15-8 A-III		3080	1490	220	1475	0,590	5416.44	
1 ПК 32.15-8 A-III		3180	1490	220	1525	0,610	5600.04	
1 ПК 33.15-8 A-III		3280	1490	220	1575	0,630	5783.65	
1 ПК 34.15-8 A-III		3380	1490	220	1625	0,650	5967.26	
1 ПК 35.15-8 A-III		3480	1490	220	1675	0,670	6150.87	
1 ПК 36.15-8 A-III		3580	1490	220	1725	0,690	6334.48	
1 ПК 37.15-8 A-III		3680	1490	220	1775	0,710	6518.08	
1 ПК 38.15-8 A-III		3780	1490	220	1825	0,730	6701.69	
1 ПК 39.15-8 A-III		3880	1490	220	1875	0,750	6885.30	
1 ПК 40.15-8 A-III		3980	1490	220	1900	0,760	6977.10	
1 ПК 41.15-8 A-III		4080	1490	220	1950	0,780	7160.71	
1 ПК 42.15-8 A-III		4180	1490	220	2000	0,800	7344.32	
1 ПК 43.15-8 A-III		4280	1490	220	2050	0,820	7527.93	
1 ПК 44.15-8 A-III		4380	1490	220	2100	0,840	7711.54	
1 ПК 45.15-8 A-III		4480	1490	220	2150	0,860	7895.14	
1 ПК 46.15-8 A-III		4580	1490	220	2200	0,880	8078.75	
1 ПК 47.15-8 A-III		4680	1490	220	2250	0,900	8262.36	
	
Плиты перекрытий железобетонные предварительно напряженные длиной 4,78 – 7,28 м; шириной 0,99; 1,19; 1,49 м	
Серия 1.241-1 Панели перекрытий железобетонные многопустотные .
ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений» Технические условия.	
Плиты перекрытий многопустотные длиной 4,78 – 7,28 м; шириной 0,99 м,  предварительно напряженные, с нагрузкой 800 кг/м2
(нагрузка /цена/ может меняться по согласованию с заказчиком)	
Марка плиты	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	
1 ПК 48.10-8 Aт-V		4780	990	220	1425	0.570	5764.18	
1 ПК 49.10-8 Aт-V		4880	990	220	1450	0.580	5865.31	
1 ПК 50.10-8 Aт-V		4980	990	220	1475	0.590	5966.43	
1 ПК 51.10-8 Aт-V		5080	990	220	1525	0.610	6168.69	
1 ПК 52.10-8 Aт-V		5180	990	220	1550	0.620	6269.81	
1 ПК 53.10-8 Aт-V		5280	990	220	1575	0.630	6370.94	
1 ПК 54.10-8 Aт-V		5380	990	220	1600	0.640	6472.06	
1 ПК 55.10-8 Aт-V		5480	990	220	1625	0.650	6573.19	
1 ПК 56.10-8 Aт-V		5580	990	220	1650	0.660	6674.32	
1 ПК 57.10-8 Aт-V		5680	990	220	1675	0.670	6775.44	
1 ПК 58.10-8 Aт-V		5780	990	220	1725	0.690	6977.69	
1 ПК 59.10-8 Aт-V		5880	990	220	1750	0.700	7078.82	
1 ПК 60.10-8 Aт-V		5980	990	220	1775	0.710	7179.95	
1 ПК 61.10-8 Aт-V		6080	990	220	1800	0.720	7281.07	
1 ПК 62.10-8 Aт-V		6180	990	220	1825	0.730	7382.20	
1 ПК 63.10-8 Aт-V		6280	990	220	1850	0.740	7483.32	
1 ПК 64.10-8 Aт-V		6380	990	220	1900	0.760	7802.16	
1 ПК 65.10-8 Aт-V		6480	990	220	1925	0.770	7904.82	
			
1 ПК 66.10-8 Aт-V		6580	990	220	1975	0.790	8343.19	
1 ПК 67.10-8 Aт-V		6680	990	220	2000	0.800	8448.80	
1 ПК 68.10-8 Aт-V		6780	990	220	2025	0.810	8554.41	
1 ПК 69.10-8 Aт-V		6880	990	220	2075	0.830	8765.63	
1 ПК 70.10-8 Aт-V		6980	990	220	2100	0.840	9128.95	
1 ПК 71.10-8 Aт-V		7080	990	220	2125	0.850	10822.37	
1 ПК 72.10-8 Aт-V		7180	990	220	2150	0.860	11487.54	
1 ПК 73.10-8 Aт-V		7280	990	220	2175	0.870	11764.84	
	
Плиты перекрытий многопустотные длиной 4,78 – 7,28 м; шириной 1,19 м,  предварительно напряженные, с нагрузкой 800 кг/м2
(нагрузка /цена/ может меняться по согласованию с заказчиком)	
Марка плиты	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	
1 ПК 48.12-8 Aт-V		4780	1190	220	1725	0.690	6643.87	
1 ПК 49.12-8 Aт-V		4880	1190	220	1750	0.700	6740.16	
1 ПК 50.12-8 Aт-V		4980	1190	220	1775	0.710	6836.45	
1 ПК 51.12-8 Aт-V		5080	1190	220	1825	0.730	7029.02	
1 ПК 52.12-8 Aт-V		5180	1190	220	1875	0.750	7221.60	
1 ПК 53.12-8 Aт-V		5280	1190	220	1925	0.770	7414.18	
1 ПК 54.12-8 Aт-V		5380	1190	220	1950	0.780	7510.46	
1 ПК 55.12-8 Aт-V		5480	1190	220	1975	0.790	7606.75	
1 ПК 56.12-8 Aт-V		5580	1190	220	2025	0.810	7799.33	
1 ПК 57.12-8 Aт-V		5680	1190	220	2050	0.820	7895.62	
1 ПК 58.12-8 Aт-V		5780	1190	220	2075	0.830	7991.90	
1 ПК 59.12-8 Aт-V		5880	1190	220	2125	0.850	8184.48	
1 ПК 60.12-8 Aт-V		5980	1190	220	2150	0.860	8280.77	
1 ПК 61.12-8 Aт-V		6080	1190	220	2175	0.870	8377.06	
1 ПК 62.12-8 Aт-V		6180	1190	220	2225	0.890	8569.63	
1 ПК 63.12-8 Aт-V		6280	1190	220	2250	0.900	8665.92	
1 ПК 64.12-8 Aт-V		6380	1190	220	2275	0.910	8912.54	
1 ПК 65.12-8 Aт-V		6480	1190	220	2325	0.930	9108.42	
1 ПК 66.12-8 Aт-V		6580	1190	220	2350	0.940	9927.34	
1 ПК 67.12-8 Aт-V		6680	1190	220	2400	0.960	10138.56	
1 ПК 68.12-8 Aт-V		6780	1190	220	2425	0.970	10244.17	
1 ПК 69.12-8 Aт-V		6880	1190	220	2475	0.990	10455.39	
1 ПК 70.12-8 Aт-V		6980	1190	220	2500	1.000	10561.00	
1 ПК 71.12-8 Aт-V		7080	1190	220	2525	1.010	12561.57	
1 ПК 72.12-8 Aт-V		7180	1190	220	2575	1.030	12652.31	
1 ПК 73.12-8 Aт-V		7280	1190	220	2600	1.040	12934.69	
Плиты перекрытий многопустотные длиной 4,78 – 7,28 м; шириной 1,49 м,  предварительно напряженные, с нагрузкой 800 кг/м2
(нагрузка /цена/ может меняться по согласованию с заказчиком)	
Марка плиты	Эскиз	L	B	h	Масса, кг	V, бет.	Цена с НДС, руб.	
1 ПК 48.15-8 Aт-V		4780	1490	220	2300	0.920	8445.97	
1 ПК 49.15-8 Aт-V		4880	1490	220	2350	0.940	8629.58	
1 ПК 50.15-8 Aт-V		4980	190	220	2400	0.960	8813.18	
1 ПК 51.15-8 Aт-V		5080	1490	220	2425	0.970	8904.99	
1 ПК 52.15-8 Aт-V		5180	1490	220	2475	0.990	9088.60	
1 ПК 53.15-8 Aт-V		5280	1490	220	2525	1.010	9272.20	
1 ПК 54.15-8 Aт-V		5380	1490	220	2575	1.030	9455.81	
1 ПК 55.15-8 Aт-V		5480	1490	220	2625	1.050	9639.42	
1 ПК 56.15-8 Aт-V		5580	1490	220	2675	1.070	9823.03	
1 ПК 57.15-8 Aт-V		5680	1490	220	2700	1.080	9914.83	
1 ПК 58.15-8 Aт-V		5780	1490	220	2750	1.100	10098.44	
1 ПК 59.15-8 Aт-V		5880	1490	220	2800	1.120	10282.05	
1 ПК 60.15-8 Aт-V		5980	1490	220	2850	1.140	10465.66	
1 ПК 61.15-8 Aт-V		6080	1490	220	2900	1.160	10649.26	
1 ПК 62.15-8 Aт-V		6180	1490	220	2925	1.170	10741.07	
1 ПК 63.15-8 Aт-V		6280	1490	220	2975	1.190	10924.68	
1 ПК 64.15-8 Aт-V		6380	1490	220	3025	1.210	11293.90	
1 ПК 65.15-8 Aт-V		6480	1490	220	3100	1.240	11573.91	
1 ПК 66.15-8 Aт-V		6580	1490	220	3150	1.260	12132.29	
1 ПК 67.15-8 Aт-V		6680	1490	220	3200	1.280	12324.86	
1 ПК 68.15-8 Aт-V		6780	1490	220	3250	1.300	12517.44	
1 ПК 69.15-8 Aт-V		6880	1490	220	3300	1.320	12710.02	
1 ПК 70.15-8 Aт-V		6980	1490	220	3350	1.340	13329.52	
1 ПК 71.15-8 Aт-V		7080	1490	220	3390	1.356	14752.74	
1 ПК 72.15-8 Aт-V		7180	1490	220	3450	1.380	15013.85	
   Принимаем заказы на изготовление индивидуальных плит перекрытия, как по чертежам заказчика, так и по разработанным конструкторско-технологическим отделом  ЗАО ССМиК.	

	
Многопустотные плиты перекрытий многоэтажных общественных зданий, 
производственных и вспомогательных промышленных предприятий.	
Серия 1.041-2, вып. 1; Серия 1.041-2, вып. 5; Серия 1.041-2, вып. 6; Cерия 1825.3-121а-КЖ1.И-34.	
Плита 
ПК27.15-10A-IIIт-3
(связевая)

	

2650	

1490	

220	

1200	

0.480	
цена
договорная	
Плита 
ПК56.15-8AтV-3
(связевая)

5650	

1490	

220	

2600	

1,040	
цена
договорная	
Плита 
ПК56.15-16AтV-3
(связевая)

5650	
1490	
220	
2600	
1.040	
цена
договорная	

Плита
ПК 56.12п-9АтV-а
(пристенная)

		

5650	

1190	

220	

2000	

0,800	
цена
договорная	
Плита 
ПРС 56.15-16 Ат-Vт
(сантехническая)
		
5650	
1490	
220	
2800	
1,130	
цена
договорная	
Плита 
ПРС 56.15-10 Ат-Vт
(сантехническая)
		
5650	
1490
	
220	
2800	
1,130	
цена
договорная	
Железобетонный лоток КТ 230.60.48	

Лоток
КТ 230.60.48	

	

2380	

600	

480	

750	

0,300	

2213.04	
Железобетонные элементы для оснащения башенных кранов «Liebherr» (противовесы, балласты, контрольные грузы)	

Центральный балласт ЦББ-А	

	

4350	

1250	

400	

5150	

2,100	

цена
договорная	

Центральный балласт ЦББ-В

	

3550	

1300	

335	

2910	

1,220	

цена
договорная	

Блок противовеса
БП-А

3150	

1180	

280	

2500	

1,040	

цена
договорная	

Блок противовеса
БП-В

	

2000	

1180	

280	

1600	

0,670	

цена
договорная	

Контрольный груз
КГ-I

	

2000	

2000	

545	

5200	

2,180	

цена
договорная	

Контрольный груз
КГ-II

2000	

1500	

475	

3300	

1,430	

цена
договорная	

Контрольный груз
КГ-III

		

1500	

1500	

425	

2200	

0,960	

цена
договорная	

Контрольный груз
КГ-IV

	1500	1000	580	2000	0.870	
Цена
договорная	

	

Павильон автобусной остановки из сборных железобетонных панелей.	

Павильон автобусной остановки

ПАО 35.18.23*

	

3700	

1820	

2200/2300	

14900	

6,512	

Цена
договорная	
* В комплект входит:
- Плиты основания (2П 30.18-10.0) -3 штуки
- Задняя стенка  (ПЦ 38.22.1.2) – 1 шт.
- Боковая стенка (БС 17.22.1.6) – 2 шт.
- Плита покрытия  (ППГ 41.22.0) – 1 шт.
- Плита скамьи  (ПС 17.5.1.2) – 2 шт.
- Опора скамьи (ОС 5.5.1.6.) – 3 шт. 			

Принимаем заказы на изготовление индивидуальных 
железобетонных изделий и конструкций.